武 汉 工 商 学 院
招（议）标文件
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招标项目名称: 设计综合实验室设备采购项目              
编      号: G2026-20                           
 
武汉工商学院招投标办公室
二○二六年七月
第一部分   招（议）标邀请
根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的设计综合实验室设备采购项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。
一、招标项目名称：设计综合实验室设备采购项目
[bookmark: _GoBack]2026年7月22日下午4:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、联系方式、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件   300元 （该费用收取后概不退还）。
递交标书费的账户信息:
支付宝账号：13995699032  户名：杜老师
（请备注清楚单位名称及所投项目名称）
每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金  贰万 元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。
递交投标保证金的账户信息：
户  名：武汉工商学院
开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270
二、投标截止时间：
投标单位于2026年  月  日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。
付款方式：施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。
工期：以招标方要求时间为准。
开标时间及地点：另行通知。
招标单位：武汉工商学院
执行单位：武汉工商学院招投标办公室
地  址：武汉市洪山区黄家湖西路3号
联 系 人：商务部分：胡老师  027-88147040/15871758771
              技术部分：彭老师  18986000948


[bookmark: _Toc310528355][bookmark: _Toc311463004][bookmark: _Toc355795126][bookmark: _Toc516597096]第二部分   投标须知
一、招标方式：邀请招标、议评开标。
二、投标者要求及相关说明：
1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。
2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。
三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。
四、投标书内容：
1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；
2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；
3、故障响应时间及服务承诺细则；
4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩。
5、中标单位需提供原厂针对本次项目的授权书及售后服务承诺函。
6、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）
7、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。
五、开标与评标：
1、开标时间和地点：另行通知。
2、属于下列情况之一者视为废标：
2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。
2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。
2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。
3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。
4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。
5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。
六、中标与签订合同
1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。
2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。
3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。
4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。
七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。
八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。



















第三部分  技术要求
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	功能参数

	1
	Uv打印机
	台
	1
	视觉定位相机+软件，1200dpi
车头视觉相机，Flexiprint-RIP色彩管理软件
喷头品牌与数量：4x EPSONi3200U+2xi1600U 总计6头配置
颜色配置与数量：C M Y K Lc Lm Lk LLK + W白墨+普通光油+烫金光油 8色彩+3专色色配置
打印最高分辨率：720x2400dpi
最小墨滴：3.8pl 4级灰度
最大打印尺寸：1600x1200mm
控制系统：数字喷墨控制系统
打印模式：白彩模式/白彩油模式/彩白彩模式/彩白镜像模式/白彩光油UV模式
打印速度：高速模式：6-7.5㎡/h（双向），高精模式：3-4.5㎡/h（单向）
升降最大高度：120mm
视觉定位分辨率：1200dpi
视觉定位精准度：±0.1mm
视觉有效扫描宽度：220mm
视觉光源：同轴光源+外置光源
视觉传感器：CIS光学传感器
视觉景深：9mm
扫描速度：1100mm/s
视觉数据传输端口：2.5G以太网口
RIP软件	：比利时Flexiprint 
支持的图片格式：TIFF、EPS、PDF、JPG
打印机传输端口：USB3.0
电源：220V 12A
设备功率：4600W
其他配置：
X轴：磁悬浮直线电机+金属磁栅
导轨：日本THK双导轨
Y轴：日本THK研磨丝杆传动，
固化方式：两侧双灯 水冷UV-LED灯，
除静电：车头安装除静电装置，
测高：车头物理测高装置，
防撞：高灵敏度物理防撞感应器
供墨系统：负压供墨+二级墨盒加热+车头底板加热+墨盒缺墨自动报警；
白墨系统：白墨循环搅拌装置
拖链：德国易格斯
电机；雷赛伺服电机
电源开关；台湾明纬
限位传感器：日本欧姆龙
过滤器:美国蝶式过滤器
打印平台：氧化铝吸附平台
吸风泵；2x大功率带静音吸风泵
平台分区；4分区吸力控制（电子按键）

	2
	油墨
	套
	2
	彩墨8色8升，普通光油1升，烫金光油1升，白墨1升

	3
	覆膜机
	个
	1
	1.6M宽幅支持冷裱热裱气动配置

	4
	烫金膜30cm
	卷
	11
	HY8111-2金
HY807-1哑金
HY620哑金
HY820-15哑银
HY820-15银
HY808-4哑粉
HY透明迷彩
HY805S金镭射HY831M 哑红
851紫
HY45蓝

	5
	小幅面多功能激光切割机
	台
	1
	机床尺寸：2150mm*1900mm*1300mm
工作幅面(长×宽)	工作范围：1300mm×900mm
激光器类型：150W 玻璃管封离 CO2 激光管
激光器品牌：斯利沃
激光器使用寿命：约 3000 小时
控制系统：脱机控制系统、触摸屏显示面板
传动方式：柔性同步带传动/直线导轨
驱动方式：步进电机驱动
激光头结构：单激光头结构，手动调焦
工作平台结构：锌铁蜂窝网负压式工作平台
加工速度、加速度：0-150mm/s（具体速度根据材料来定）、0-3000mm/sec2
空程速度、加速度：0-500mm/s、0-3000mm/sec2
重复定位精度：±0.1mm
切割精度：±0.15mm
激光器冷却方式：激光机专用恒温控制冷水机（外接）
抽风系统：550W中压风机
操作软件：金运专用切割软件
适用材料：适用于非金属材料的加工、切割，如亚克力、双色板、竹、木板、塑料、薄膜、布料、皮革、纸、电子纸、电子元件材料等非金属材料（不适用于金属材料、石材、陶瓷）
切割深度：
1、木材厚度0-8mm（具体切割厚度看木质硬度）
2、亚克力切割厚度：0-10mm
3、橡胶切割厚度：0-5mm.
4、泡沫切割厚度：0-20mm（需使用长焦距聚焦镜片及切割头）.
5、纤维切割厚度：0-5mm（具体切割厚度看成分和硬度）
6、石棉切割厚度：0-5mm（具体看成分）
7、PVC切割厚度：0-5mm
支持图形格式：AL 、BMP 、PLT 、DXF 、DST等
噪音：≦75Db(不含风机)
工作环境：15-40℃；无冷凝；无油雾；无凝露
设备功率：约3KW
电源需求：AC220V±5%  50HZ，如超出波动范围，需配制稳压器装置
接地要求：D 类[接地电阻 100Ω；
总重量：约300KG
执行标准	CE/FDA
机床配置：
机体结构：拼焊底座+冷钢板机壳，上翻盖门设计
激光管：150W 玻璃管封离 CO2 激光管	
电机及驱动：步进电机	
同步带：5M柔性同步带	
减速：变比轮减速		
反射镜片：Φ20mm	
聚焦镜片：Φ20mm f=38.1mm/63.5mm	
雕刻头：Φ10	
控制系统：控制软件+密码狗		
气泵：0.08MPa,220V		
随机工具：工具箱一个	
工作台：蜂窝网负压工作平台		
下抽风机：550W	

	6
	烟雾净化器
	台
	1
	重量：100KG
进风口内、外径、长度：Φ63.5@3m or 3m*2
最大风量：850m/h
最大负压：8kPa(80mbar)
额定电压：220V
最大功率：1400W
噪音：≤70dB
吸风波纹管2.5米、主过滤器IBH-507525-442风琴状过滤器PAG85-6012-D4
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